|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIN脚** | **H703** |  |  | **备注** |
| P00 | 32.768KHZ |  |  | ADC |
| P01 | 32.768KHZ |  |  | ADC |
| P02 | OLED\_D/C |  |  | ADC |
| P03 | USB\_CHECK |  |  | ADC |
| P04 | BAT\_CHECK\_ADC |  |  | ADC |
| P05 | - |  |  | ADC |
| P06 | OLED\_CS |  |  |  |
| P07 |  |  |  |  |
| P08 | - OLED\_RES |  |  |  |
| P09 | BACK LIGHT |  |  |  |
| P10 | OLED\_SI |  |  |  |
| P11 | CHARGE\_CHECK |  |  |  |
| P12 | MOTOR\_CON |  |  |  |
| P13 | T/RX |  |  |  |
| P14 | - |  |  |  |
| P15 | TOUCH\_KEY\_OUT |  |  |  |
| P16 | TOUCH\_3V3\_VDD |  |  |  |
| P17 | MOSI\_SPI |  |  |  |
| P18 | SCLK\_SPI |  |  |  |
| P19 | CS\_LIS3DH |  |  |  |
| P20 | MISO\_SPI |  |  |  |
| P21 | CS\_FLASH |  |  |  |
| P22 | - |  |  |  |
| P23 | - |  |  |  |
| P24 | - |  |  |  |
| P25 | HR\_PWR\_CON |  |  |  |
| P26 | HR\_DATA\_OUT |  |  |  |
| P27 | HR\_REV |  |  |  |
| P28 | HR\_LED\_CON |  |  | ADC |
| P29 | OLED\_SCK |  |  | ADC |
| P30 | CURRENT\_CHECK\_AD |  |  | ADC |
| P31 | - |  |  | ADC |